ПАНЕЛИ  СВЕТОДИОДНЫЕ  СИРИУС А                                        www.siriusalamp.ru
Руководство по эксплуатации / гарантийный талон

1.Назначения и область применения 
1.1	Панели светодиодные серии торговой марки «Сириус А» предназначены для работы в сетях переменного тока с напряжением 220 В частоты 50-60 Гц. Соответствуют требованиям ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011.
1.2	Область применения. Светодиодные панели предназначены для внутреннего освещения общественных помещений. Могут использоваться в офисных зданиях, торговых комплексах, в основных и вспомогательных местах общего пользования (коридорах, лестничных пролетах, столовых, конференц-залах, спортзалах, кафе и ресторанах).
Разрешены к использованию в детских школьных и дошкольных учреждениях  (коэффициент пульсации не превышает 5%, что установлено нормативными актами СНиП).
1.3	Имеют сертификат или декларацию о соответствии: ТР ТС (таможенного союза) ЕАС

2.Комплектность
В комплект поставки входят:
1.	Светодиодная панель- 1 шт.
2.	ЭПРА для светодиодной панели- 1 шт.
3.	Упаковочная коробка- 1 шт.
4.	Руководство по эксплуатации, паспорт – 1 экз.

3.Технические параметры
Характеристики	FRAME-600x600-36W	SPL-600x600-36W	SPL-600x600-40W	
Цветовая температура, К	4000/6500	4000/6500	4000/6500	
Мощность, Вт	36	36	40	
Световой поток, Лм	3000/3200	3000/3200	3200/3400	
Размер, мм	595х595х12	595х595х9	595х595х9	
Индекс цветопередачи, CRI	>80	>80	>80	
Угол свечения, градусов	140	140	140	
Цвет корпуса	Белый	Хром	Хром	
Напряжение питания, В	170-265/50-60Гц	170-265/50-60Гц	170-265/50-60Гц	
Коэффициент мощности, cosϕ	>0,9	>0,9	>0,9	
Пылевлагозащита, светильник / драйвер IP	40/65	40/65	40/65	
Коэффициент пульсации светового потока,%	<5	<5	<5	
Диапазон рабочих температур, 0С	от -10 до +50	от -10 до +50	от -10 до +50	
Ресурс работы светильника, часов	>50 000	>30 000	>30 000	
4.Монтаж и подключение
4.1	Монтаж и подключение должны осуществляться квалифицированным электриком.
4.2	Перед установкой убедитесь в правильности напряжения питающей сети 220 В и наличии защитного устройства в цепи (автоматический выключатель, предохранитель, УЗО).
4.3	Запрещается монтаж ЭПРА непосредственно на светодиодную панель.
4.4	Подключение панели к сети 220 В производится через источник питания светодиодной панели ЭПРА:
a.	Отключите питающее напряжение сети;
b.	Подключите сетевой провод к ЭПРА через клеменные колодки;
c.	Установите панель
d.	Подключите панель к ЭПРА через разъем.

5.Требования безопасности и техническое обслуживание
5.1	ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
a.	Прямое подключение к электрической сети ЭПРА светодиодной панели;
b.	Техническое обслуживание включенной светодиодной панели;
c.	Подключение светодиодной панели к поврежденной электропроводке.
ВНИМАНИЕ!
Эксплуатация допускается только в условиях конвекции воздуха для отвода тепла.   
5.2	Работы по установке и техническому обслуживанию светодиодной панели должны проводиться квалифицированным персоналом.
5.3	Регулярно проверяйте электрические соединения и целостность электропроводки.
5.4	При загрязнении светодиодной панели очистку поверхности производить мягкой сухой тканью. Не допускается использование растворителей и других агрессивных моющих средств.
6.Транспортировка и хранение
6.1	Транспортирование и хранение осуществляется по ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150.
6.2	Транспортирование допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованной продукции от механических повреждений, ударных нагрузок и попадание влаги.
6.3	Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной	 вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -20 до +50С и относительной влажности 60% при 25С. 
7.Гарантийные обязательства
7.1	Замене подлежат неработающие светодиодные панели при отсутствии видимых физических повреждений. Гарантийный срок эксплуатации светильника – 24 месяца с момента продажи.
7.2	Замена осуществляется при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона (указать  наименование изделия, штрих-код, дату и место продажи), подписи продавца, печати магазина, в котором была приобретена панель. Светодиодная панель подлежит замене при условии сохранения товарного вида упаковки.
7.3	Замена предполагает предварительное тестирование светодиодной панели.
7.4	Все выше изложенные гарантии действуют в рамках законодательства РФ, регулирующего защиту прав потребителей.
7.5.	Гарантийные обязательства не распространяются на светодиодные панели:
7.5.1.	Имеющие видимые физические повреждения корпуса.
7.5.2 	Вышедшие из строя в результате нарушения Покупателем условий эксплуатации.
7.5.3 	Вышедшие из строя в результате попадания внутрь корпуса посторонних    предметов, жидкостей, насекомых.
7.5.4	вышедшие из строя в результате действия обстоятельств непреодолимой силы: пожар, затопление и прочее.
7.6	При обнаружении неисправности светодиодной панели в период гарантийных обязательств обращаться к Вашему Продавцу:

Импортер: ООО «РИЛ» 109089г.Москва, ул.Угрешская д.2,стр.22,эт.4,пом.01
Производитель: КНР
Гарантийный Талон
Артикул	Серийный номер	Дата продажи	Печать продавца